1337

| KABELSTRANG MOTOR
K9K728,K9K729

#### 1337
SCHUTZ UND SCHALTEINHEIT
K9K729/SANFLT K9K729/FLTDIE

1 | 1.0 | BP42 | DAUERSTROM ABGESICHERT > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT AUTOMATIKGETRIEBE
2 | 0.75 | 49G | STEUERUNG (+) RELAIS KÜHLERVENTILATOR GROSSE GESCHWINDIGKEITSSTUFE
3 | 1.0 | BP31 | DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG EINSPRITZVENTIL > KRAFTSTOFFPUMPE
5 | 1.0 | 38R | STEUERUNG (+) MAGNETKUPPLUNG KOMPRESSOR KLIMAANLAGE
6 | 0.75 | AP11 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG RÜCKFAHRSCHEINWERFER
9 | 0.75 | H66P | STEUERUNG (+) RÜCKFAHRSCHEINWERFER
10 | 2.0 | AP4 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG AUTOMATIKGETRIEBE