1337

| KABELSTRANG MOTOR
F4R770,F4R771

#### 1337
SCHUTZ UND SCHALTEINHEIT
BVA4/TLMEXI BVM6 BVA4/SSTLMEXI

1 | 0.5 | 3AC | STEUERUNG (-) RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE
2 | 0.5 | 3AA | STEUERUNG (-) SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
3 | 0.5 | 2K | SIGNAL GENERATOR-LADEGERÄT
8 | 0.5 | 2JD | + STROMZUFUHR GENERATOR (ERREGUNG)
10 | 0.5 | 32B | SIGNAL 1 GEBER MOTORÖLSTAND
11 | 0.5 | 32A | SIGNAL 2 GEBER MOTORÖLSTAND
12 | 0.5 | 28A | STEUERUNG (-) KONTROLLLAMPE ÖLDRUCK
6 | 0.5 | 26Z | SIGNAL (+) LEERLAUFSTELLUNG AUTOMATIKGETRIEBE