118

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DG

#### 118
ЭБУ АБС
EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP

1 | 4.0 | MAH | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" АБС
2 | 4.0 | BP8 | + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ > ДВИГАТЕЛЬ, АБС
3 | 2.5 | BP14 | + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > АБС
4 | 2.5 | MAH | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" АБС
5 | 0.5 | 4C | СИГН. ДАТЧ. СКОР. ВРАЩ. ЛЕВ. ПЕРЕД. КОЛ.
6 | 0.5 | 4H | + ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ЗАДН. КОЛ.
8 | 0.5 | 4T | + ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ЗАДН. КОЛ.
9 | 0.5 | 4N | + ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ПЕРЕД. КОЛ.
10 | 0.5 | 4M | СИГН. ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ПЕРЕД. КОЛ.
11 | 0.75 | HK | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. K
15 | 0.5 | 4DN | СИГНАЛ CAN НИЖНИЙ АБС
16 | 0.5 | 4E | + ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ПЕРЕД. КОЛ.
17 | 0.5 | 4G | СИГН. ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ЗАДН. КОЛ.
18 | 0.75 | SP15 | "+ "ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
19 | 0.5 | 4S | СИГН. ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ЗАДН. КОЛ.
20 | 0.75 | 65A | УПР. + ФОНАРЕЙ СТОП-СИГНАЛА
23 | 0.75 | 47F | СИГН. СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
26 | 0.5 | 4DM | СИГНАЛ CAN ВЕРХНИЙ АБС