120

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DD

#### 120
ЭБУ СИСТ. ВПР.
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

D1 | 0.35 | AP15 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ ДВИГ.
G1 | 2.0 | 3FB | + СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
H1 | 2.0 | N | ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА"
A2 | 0.35 | 3FX | УПР. - ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
D2 | 0.35 | 86G | УПР. ПРОГРАММИРОВАНИЕМ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ
F2 | 0.35 | 3LU | + ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 2
G2 | 0.75 | 3LR | + ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 1
H2 | 0.75 | 3LS | СИГН. + ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 1
A3 | 0.35 | 3SN | СИГНАЛ CAN L ДВИГАТЕЛЬ 2
C3 | 0.35 | 3PD | ВЫКЛ. ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ
D3 | 0.35 | 86M | СИГН. ВОЗВРАТА ПРОГРАММИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ
F3 | 0.35 | 3LW | СИГН. + ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 2
H3 | 0.75 | 3LT | - ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 1
A4 | 0.35 | 3SM | СИГНАЛ CAN H ДВИГАТЕЛЬ 2
B4 | 0.35 | HK | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. K
C4 | 0.35 | 86D | СИГН. + ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
E4 | 0.35 | 5A | СИГН. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
F4 | 0.35 | 3LV | - ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 2
G4 | 2.0 | N | ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА"
H4 | 2.0 | N | ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА"