120

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 120
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

D1 | 0.35 | AP15 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTIONS MOTEUR
G1 | 2.0 | 3FB | + INJECTION > RELAIS PROTECTION
H1 | 2.0 | N | MASSE ELECTRONIQUE
A2 | 0.35 | 3FX | COMMANDE- MARCHE ARRET REGULATEUR VITESSE
D2 | 0.35 | 86G | COMMANDE PROGRAMMATION REGULATION VITESSE
F2 | 0.35 | 3LU | + POTENTIOMETRE CHARGE 2
G2 | 0.75 | 3LR | + POTENTIOMETRE CHARGE 1
H2 | 0.75 | 3LS | SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 1
A3 | 0.35 | 3SN | SIGNAL CANL MOTEUR 2
C3 | 0.35 | 3PD | COMMANDE MARCHE ARRET LIMITEUR VITESSE
D3 | 0.35 | 86M | SIGNAL RETOUR PROGRAMMATION REGULATEUR DE VITESSE
F3 | 0.35 | 3LW | SIGNAL+ POTENTIOMETRE CHARGE 2
H3 | 0.75 | 3LT | - POTENTIOMETRE CHARGE 1
A4 | 0.35 | 3SM | SIGNAL CANH MOTEUR 2
B4 | 0.35 | HK | SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
C4 | 0.35 | 86D | SIGNAL+ DEBRAYAGE
E4 | 0.35 | 5A | SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
F4 | 0.35 | 3LV | - POTENTIOMETRE CHARGE 2
G4 | 2.0 | N | MASSE ELECTRONIQUE
H4 | 2.0 | N | MASSE ELECTRONIQUE