CMP1202

KRITERIEN | LANGBEZEICHNUNGEN KRITERIEN
--- | ---
BVA4 | AUTOMATIKGETRIEBE MIT VIER FAHRSTUFEN
BVM5 | FÜNF-GANG-SCHALTGETRIEBE
BVM6 | SECHS-GANG-SCHALTGETRIEBE
CA | KLIMAANLAGE
CAREG | KLIMAANLAGE MIT REGELAUTOMATIK
EQGPL | AUSRÜSTUNG FLÜSSIGGAS
F4R770 | MOTOR F4R KENNZAHL 770
F4R771 | MOTOR F4R KENNZAHL 771
F4R776 | MOTOR F4R KENNZAHL 776
F9Q800 | MOTOR F9Q KENNZAHL 800
F9Q804 | MOTOR F9Q KENNZAHL 804
F9Q808 | MOTOR F9Q KENNZAHL 808
F9Q814 | MOTOR F9Q KENNZAHL 814
FLTDIE | FILTER ÖLABSCHEIDER
K4J730 | MOTOR K4J KENNZAHL 730
K4M760 | MOTOR K4M KENNZAHL 760
K4M761 | MOTOR K4M KENNZAHL 761
K4M764 | MOTOR K4M KENNZAHL 764
K9K722 | MOTOR K9K KENNZAHL 722
K9K728 | MOTOR K9K KENNZAHL 728
K9K729 | MOTOR K9K KENNZAHL 729
SANFLT | OHNE FILTER ÖLABSCHEIDER
SSTLMEXI | AUSSER GESETZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN MEXIKO
TLMEXI | GESETZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN MEXIKO