120

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
K4M760,K4M761

#### 120
ЭБУ СИСТ. ВПР.
BVM5 BVA4

A1 | 0.75 | 3CR | УПР. - ФОРСУНКИ 1
L1 | 1.4 | N | ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА"
M1 | 1.4 | N | ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА"
A2 | 0.75 | 3CS | УПР. - ФОРСУНКИ 2
B2 | 0.5 | TB1 | ЭКРАН ДАТЧ. ДЕТОНАЦИИ
E2 | 0.5 | 3B | СИГН. + ДАТЧ. ТЕМП. ВОЗДУХА
F2 | 0.75 | 3C | СИГН. + ДАТЧ. ТЕМП. ОХЛ. ЖИД.
G2 | 0.5 | 3MN | +5 В ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ
H2 | 0.5 | 3LG | +ДАТЧ. АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
J2 | 0.75 | 38Y | +ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
K2 | 0.75 | 38U | ПОДВИЖНОЙ КОНТАКТ РЕОСТАТА
M2 | 1.4 | 3FB1 | + СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
A3 | 0.75 | 3CT | УПР. - ФОРСУНКИ 3
B3 | 0.5 | 3S | СИГН. + ДАТЧ. ДЕТОНАЦИИ 1> ПЕР. РЯД ЦИЛИНДРОВ
D3 | 0.5 | 3MQ | СИГН. ДАТЧ. ПОЛОЖ. 2 ТОКОПРОВОД. ДОРОЖКИ ДРОССЕЛЬН. ЗАСЛ. С СЕРВОПР.
E3 | 0.5 | 3JQ | - ДАТЧ. ТЕМП. ВОЗДУХА
F3 | 0.75 | 3BG | СИГН. СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ > ДАТЧ. ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
G3 | 0.5 | 3MP | СИГН. ДАТЧ. ПОЛОЖ. 1 ТОКОПРОВОД. ДОРОЖКИ ДРОССЕЛЬН. ЗАСЛ. С СЕРВОПР.
H3 | 0.5 | 3F | СИГН. ДАТЧ. АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
J3 | 0.75 | 38X | СИГН. ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
L3 | 1.0 | 3SZ | УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОРЕГУЛЯТОРОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
M3 | 1.0 | 3AJB | УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
A4 | 0.75 | 3CU | УПР. - ФОРСУНКИ 4
B4 | 0.5 | 3DQ | - ДАТЧ. ДЕТОНАЦИИ
D4 | 0.5 | 3AA | УПР. - ОБМОТКИ РЕЛЕ БЛОК. ВПРЫСКА
E4 | 0.75 | 3BL | СИГН. - СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ > ДАТЧ. ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
F4 | 0.75 | 3JK | - ДАТЧ. ТЕМП. ОХЛ. ЖИД.
G4 | 0.5 | 3MO | - ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ
H4 | 0.5 | 3CK | - ДАТЧ. ГРУППЫ 2
M4 | 1.0 | 3AJC | УПР. - ЭЛ.ДВИГ. ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
K3 | 0.75 | 3MT | СИГН. CANL ДВИГАТЕЛЯ
K4 | 0.75 | 3MS | СИГН. CANH ДВИГАТЕЛЯ