R9

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R9
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/FACE AVANT
X84 LADECH

1 | 2.5 | MAS | MASSE ELECTRONIQUE LONGERON AVANT GAUCHE
2 | 0.5 | 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE
2 | 0.5 | 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE
3 | 0.5 | 103A | COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
3 | 0.5 | 103A | COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
4 | 0.5 | HK | SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
4 | 0.5 | HK | SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
10 | 2.0 | 67A | COMMANDE+ AVERTISSEUR SONORE
11 | 2.5 | MAS | MASSE ELECTRONIQUE LONGERON AVANT GAUCHE
12 | 0.5 | 24A | COMMANDE+ POMPE LEVE-VITRE ARRIERE
13 | 0.5 | 16A | COMMANDE+ POMPE LAVE-VITRE AVANT
14 | 0.5 | 64D | COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
15 | 0.5 | 64C | COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
18 | 1.4 | 39A | COMMANDE+ POMPE LAVE-PROJECTEURS
19 | 1.4 | 39C | COMMANDE MOTEUR POMPE LAVE PROJECTEURS