120

| CABLAGE MOTEUR
F9Q814

#### 120
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
TOUT TYPE

A1 | 0.5 | 3FJ | - CAPTEUR CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION
B1 | 0.75 | 3BG | SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
C1 | 0.75 | 3BL | SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
D1 | 0.5 | 3CQ | SIGNAL CAPTEUR CYLINDRE 1
E1 | 0.5 | 3AA | COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
F1 | 0.75 | 38X | SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
G1 | 0.5 | 3DV | SIGNAL+ DEBITMETRE AIR
H1 | 0.5 | 3JK | - TEMPERATURE EAU
B2 | 0.5 | 3VM | DIAGNOSTIQUE VOLET ADMISSION AIR
C2 | 0.75 | 3VP | COMMANDE+ MOTEUR RECYCLAGE GAZ
D2 | 0.75 | 3VQ | COMMANDE- MOTEUR RECYCLAGE GAZ
E2 | 0.5 | 3DW | SIGNAL- DEBITMETRE AIR
F2 | 0.5 | 3C | SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
G2 | 0.5 | 3B | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
J2 | 0.5 | 3EL | SIGNAL+ POTENTIOMETRE RECYCLAGE DES GAZ
K2 | 0.5 | 3LP | SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
M2 | 2.0 | 3FB | + INJECTION > RELAIS PROTECTION
F3 | 0.75 | 38Y | +CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
G3 | 0.5 | 3LY | SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
J3 | 0.75 | 47Q | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE HUILE
A4 | 0.5 | 3LX | +CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
B4 | 0.75 | 3KJ | + DEBIMETRE AIR
C4 | 0.5 | 3LZ | - CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
D4 | 0.5 | 3LN | - CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
F4 | 0.5 | 3GC | +CAPTEUR RECYCLAGE DES GAZ
G4 | 0.5 | 3LQ | +CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
H4 | 0.5 | 3VG | COMMANDE RELAIS POMPE EAU TURBO
J4 | 0.5 | 3VN | COMMANDE- VOLET ADMISSION AIR
L4 | 1.0 | 3DU | - DEBITMETRE AIR
M4 | 1.4 | 3HI | COMMANDE- ELECTROVANNE REGULATION PRESSION CARBURANT