1076

| CABLAGE MOTEUR
K4J730,K4M764

#### 1076
BOÎTIER PAPILLON MOTORISÉ
K4J730/CHAUFO K4J730/CA,CAREG K4M764/EQGPL

1 | 0.5 | 3MO | -CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
2 | 0.5 | 3MP | SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
3 | 1.4 | 3AJC | COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
4 | 1.4 | 3AJB | COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
5 | 0.5 | 3MN | +5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
6 | 0.5 | 3MQ | SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE