261

| ZWISCHENKABELSTRANG RADIO-DISPLAY/MULTIMEDIA
DD

#### 261
RADIO
NINAV1

1 | 0.35 | 47F | SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
3 | 0.35 | 107D | SIGNAL FUNKTELEFON: AUSSCHALTEN RADIO
4 | 1.0 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
5 | 0.35 | 34AM | + ANTENNENVERSTÄRKER
6 | 0.35 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
7 | 1.0 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
8 | 3.0 | MAO | MASSE RADIO QUERTRÄGER ARMATURENBRETT