261

| ZWISCHENKABELSTRANG RADIO-DISPLAY/MULTIMEDIA
DG

#### 261
RADIO
RAD03/NINAV3

6 | 0.35 | 34V | SIGNAL ABSCHIRMUNG (MASSE) I2C (RADIO-TYP)
6 | 0.5 | 34V | SIGNAL ABSCHIRMUNG (MASSE) I2C (RADIO-TYP)
1 | 0.35 | 34S | SIGNAL DATENBUS (SCHNITTSTELLE) RADIO I2C (RADIO-TYP)
2 | 0.35 | 34T | ZEITSIGNAL RADIO I2C (RADIO-TYP)
3 | 0.35 | 34U | INDENTIFIZIERUNGSSIGNAL RADIO I2C (RADIO-TYP)
5 | 0.35 | 34Z | FUNKTIONSSIGNAL RADIO