1337

| KABELSTRANG MOTOR
F4R770,F4R771

#### 1337
SCHUTZ UND SCHALTEINHEIT
BVA4/TLMEXI BVM6 BVA4/SSTLMEXI

1 | 1.0 | BP42 | DAUERSTROM ABGESICHERT > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT AUTOMATIKGETRIEBE
2 | 0.5 | 49Q | STEUERUNG (-) RELAIS KÜHLERVENTILATOR GROSSE GESCHWINDIGKEITSSTUFE
3 | 1.0 | BP31 | DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG EINSPRITZVENTIL > KRAFTSTOFFPUMPE
5 | 1.0 | 38R | STEUERUNG (+) MAGNETKUPPLUNG KOMPRESSOR KLIMAANLAGE
6 | 0.5 | AP11 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG RÜCKFAHRSCHEINWERFER
6 | 0.5 | AP11 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG RÜCKFAHRSCHEINWERFER
8 | 2.0 | 3BS | STEUERUNG ZÜNDSPULE
9 | 0.5 | H66P | STEUERUNG (+) RÜCKFAHRSCHEINWERFER
10 | 2.0 | AP4 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG AUTOMATIKGETRIEBE