418

| KABELSTRANG MITTLERE INNENLEUCHTE
TOELEC/TOELEF

#### 418
GEBLÄSE DES FÜHLERS FÜR FAHRGASTRAUMTEMPERATUR
ALLE TYPEN

1 | 0.35 | AP1A | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT SICHERUNG DACH
2 | 0.35 | XXXX | FREIE VERBINDUNG
3 | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
4 | 0.35 | 38GZ | SIGNAL INNENTEMPERATURFÜHLER
5 | 0.35 | 38JN | 0 VOLT SONNENEINSTRAHLUNGSSENSOR UND TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSFÜHLER