120

| KABELSTRANG MOTOR
F9Q800,F9Q808

#### 120
STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
F9Q800/SANFLT F9Q808 F9Q800/FLTDIE

E1 | 0.5 | 3MG | STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL LADEDRUCKREGELUNG
F1 | 0.5 | 3LD | - KRAFTSTOFF-TEMPERATURFÜHLER
G1 | 2.0 | 3KZ | STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
H1 | 2.0 | 3KW | STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
C2 | 0.5 | 3JM | - EGR-MAGNETVENTIL
E2 | 0.5 | 3FF | STEUERUNG (-) GLÜHSTEUERGERÄT
G2 | 2.0 | 3KX | STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
H2 | 2.0 | 3KY | STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 3
C3 | 0.75 | 38U | DRUCKSCHALTER KLIMAANLAGE
G3 | 2.0 | 3CR | STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
H3 | 2.0 | 3CU | STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
A4 | 0.5 | 3FY | DIAGNOSESIGNAL GLÜHSTEUERGERÄT
G4 | 2.0 | 3CS | STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
H4 | 2.0 | 3CT | STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 3
A2 | 0.5 | 3WT | SIGNAL FÜHLER "WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF"