225

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 225
PRISE DIAGNOSTIQUE
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.5 | AP43 | + APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
4 | 0.35 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
5 | 0.35 | NAM | MASSE ELECTRONIQUE TRAVERSE SUPERIEURE GAUCHE
6 | 0.35 | 133B | SIGNAL CANH TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
7 | 1.0 | HK | SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
14 | 0.35 | 133C | SIGNAL CANL TABLEAU BORD > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE
16 | 0.5 | BP32 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE AVERTISSEUR