R3

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R3
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE CONDUCTEUR
DD

1 | 0.5 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER
2 | 0.35 | BPT2 | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISE ECLAIRAGE
3 | 0.35 | 13AC | COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE CAVE
4 | 0.35 | 20AL | COMMANDE VERROUILLAGE INTERIEUR ARRIERE
5 | 0.35 | 20T | COMMANDE- DIODE LUMINESCENTE SECURITE ENFANT
5 | 0.35 | 20T | COMMANDE- DIODE LUMINESCENTE SECURITE ENFANT
6 | 1.0 | 34E | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
7 | 1.0 | 34F | SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
8 | 0.5 | AP43 | + APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
9 | 0.35 | 22A | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER
10 | 0.35 | 22B | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER
11 | 1.4 | 22C | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
12 | 1.4 | 22D | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
13 | 0.35 | 23A | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE DROIT
14 | 0.35 | 23B | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE > OUVERTURE CUSTODE ARRIERE DROIT
15 | 0.35 | 23C | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
16 | 0.35 | 23D | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE > OUVERTURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
17 | 0.35 | 23G | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT
18 | 2.0 | BP55 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR
19 | 0.35 | 23H | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT
20 | 0.35 | 23J | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE
21 | 0.35 | 23K | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE
22 | 0.35 | 40B | COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
23 | 0.35 | 40D | COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
24 | 0.35 | 40E | COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
25 | 0.35 | 40X | COMMANDE DEPLOIEMENT RETROVISEURS
26 | 0.35 | 40W | COMMANDE RABATTEMENT RETROVISEURS
28 | 0.35 | 15RP | COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
29 | 0.35 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT
30 | 0.35 | 47C | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
31 | 0.35 | 47D | SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
33 | 0.5 | 26P | + CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES
34 | 0.35 | 26AP | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTES LATERALES CONDUCTEU VEHICULE SANS CLE
34 | 0.35 | 26AP | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTES LATERALES CONDUCTEU VEHICULE SANS CLE
35 | 0.35 | 26T | SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE CONDUCTEUR
37 | 0.35 | 26AA | SIGNAL A ANTENNE EXTERIEURE VEHICULE SANS CLE PORTE AVANT CONDUCTEUR
38 | 0.35 | 26AB | SIGNAL B ANTENNE EXTERIEURE VEHICULE SANS CLE PORTE AVANT CONDUCTEUR
39 | 3.0 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
40 | 0.5 | 20X | COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION AVANT
41 | 0.35 | 87H | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN CONDUCTEUR
42 | 1.0 | 20BC | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTE CONDUCTEUR / TRAPPE A CARBURANT
43 | 0.5 | 20BH | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTE CONDUCTEUR/ TRAPPE CARBURANT
44 | 1.4 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
45 | 0.35 | BPT | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
46 | 1.4 | AP30 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE PASSAGER