CMP675

KRITERIEN | LANGBEZEICHNUNGEN KRITERIEN
--- | ---
BVM5 | FÜNF-GANG-SCHALTGETRIEBE
BVM6 | SECHS-GANG-SCHALTGETRIEBE
EQGPL | AUSRÜSTUNG FLÜSSIGGAS
F4R770 | MOTOR F4R KENNZAHL 770
F4R774 | MOTOR F4R KENNZAHL 774
F4R776 | MOTOR F4R KENNZAHL 776
F9Q800 | MOTOR F9Q KENNZAHL 800
F9Q808 | MOTOR F9Q KENNZAHL 808
K4J730 | MOTOR K4J KENNZAHL 730
K4J732 | MOTOR K4J KENNZAHL 732
K4M760 | MOTOR K4M KENNZAHL 760
K4M761 | MOTOR K4M KENNZAHL 761
K4M764 | MOTOR K4M KENNZAHL 764
K9K722 | MOTOR K9K KENNZAHL 722
K9K728 | MOTOR K9K KENNZAHL 728