134

| KABELSTRANG FAHRERTÜR
X84

#### 134
SCHALTEREINHEIT AUSSENSPIEGEL
DD/CPE

1 | 0.35 | 40X | STEUERUNG AUSKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
2 | 0.35 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
3 | 0.35 | 40E | GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL
4 | 0.35 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
5 | 0.5 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
6 | 0.35 | 40C | STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
7 | 0.35 | 40B | STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
8 | 0.35 | 40A | STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
9 | 0.35 | 40D | STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
10 | 0.35 | 40W | STEUERUNG EINKLAPPEN AUSSENSPIEGEL