140

| KABELSTRANG FAHRERTÜR
X84

#### 140
STELLMOTOR ZV FAHRERSEITE
DD/SUPCPE

A | 0.5 | 20X | STEUERUNG MOTOR SPEZIAL-VERRIEGELUNG VORNE
B | 0.5 | 20BC | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRERTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
C | 0.35 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
D | 0.35 | 87H | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERSEITE
E | 0.5 | 20BC | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRERTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
F | 0.5 | 20BH | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERTÜR/