204

| CABLAGE PORTE PASSAGER AVANT
X84

#### 204
MOTEUR LÈVE VITRE PASSAGER
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.5 | 22B | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER
2 | 0.5 | 22A | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER
3 | 2.0 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
4 | 2.0 | BP70 | + BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE LEVE-VITRE AVANT IMPULSIONNEL PASSAGER
6 | 0.5 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT