239

| CABLAGE PORTE CONDUCTEUR
X84

#### 239
RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE CONDUCTEUR
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.35 | 15RP | COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
2 | 0.35 | 40C | COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR CONDUCTEUR
3 | 0.35 | 40E | COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
3 | 0.35 | 40E | COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
4 | 0.35 | 40A | COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR CONDUCTEUR
5 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
7 | 0.35 | 40X | COMMANDE DEPLOIEMENT RETROVISEURS
9 | 0.35 | 40W | COMMANDE RABATTEMENT RETROVISEURS