1076

| CABLAGE MOTEUR
F4R770,F4R771

#### 1076
BOÎTIER PAPILLON MOTORISÉ
BVA4/TLMEXI BVM6 BVA4/SSTLMEXI

1 | 0.5 | 3MP | SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
2 | 0.5 | 3MN | +5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
3 | 1.0 | 3AJB | COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
4 | 0.5 | 3MQ | SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE
5 | 1.0 | 3AJC | COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
6 | 0.5 | 3MO | -CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE