756

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DD

#### 756
ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

1 | 0.5 | 60L | УПР. + ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. ПАССАЖИРА, УРОВЕНЬ 2
2 | 0.5 | 60H | + СИГНАЛА ПОДУШКИ БЕЗОП. ТИПА EUROBAG 1 ПАССАЖИРА
3 | 0.35 | 60AM | УПР. + ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. ВОДИТ., УРОВЕНЬ 1
4 | 0.35 | 60AP | УПР. + ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. ВОДИТ., УРОВЕНЬ 2
7 | 0.35 | AP44 | "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ Ч/З ПРЕДОХР.ЭБУ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛ.УСИЛИТЕЛЕМ
10 | 0.35 | 133C | СИГН. CAN L ЩИТКА ПРИБОРОВ > ЭБУ
11 | 0.35 | 133B | СИГН. CAN H ЩИТКА ПРИБОРОВ > ЭБУ
12 | 0.5 | 60M | УПР. - ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. ПАССАЖИРА, УРОВЕНЬ 2
13 | 0.5 | 60K | УПР. - ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. ПАССАЖИРА, УРОВЕНЬ 1
14 | 0.35 | 60AN | УПР. - ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. ВОДИТ., УРОВЕНЬ 1
15 | 0.35 | 60AQ | УПР. - ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСН. ВОДИТ., УРОВЕНЬ 2
18 | 0.5 | NAP | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ТУННЕЛЯ
21 | 0.35 | 60DS | СИГНАЛ КЛЮЧА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
22 | 0.35 | 60DT | - КЛЮЧ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА