R13

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R13
RACCORDEMENT ARRIERE GAUCHE/PORTE ARRIERE GAUCHE
X84 B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE X84 B84,S84/DG/EQGPL/EBASE

1 | 1.0 | 34A | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
2 | 1.0 | 34B | SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
3 | 0.5 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES
3 | 1.0 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES
4 | 0.5 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
4 | 1.0 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
5 | 0.35 | MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE
6 | 0.35 | 87A | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE GAUCHE