120

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
F9Q800,F9Q808

#### 120
ЭБУ СИСТ. ВПР.
F9Q800/SANFLT F9Q808 F9Q800/FLTDIE

A1 | 0.5 | 3FJ | - ДАТЧ., ЭБУ СИСТ. ВПРЫСКА
B1 | 0.75 | 3BG | СИГН. СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ > ДАТЧ. ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
C1 | 0.75 | 3BL | СИГН. - СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ > ДАТЧ. ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
D1 | 0.5 | 3CQ | СИГН. ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 1
E1 | 0.5 | 3AA | УПР. - ОБМОТКИ РЕЛЕ БЛОК. ВПРЫСКА
F1 | 0.75 | 38X | СИГН. ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
G1 | 0.5 | 3DV | СИГН. + ДАТЧ. РАСХОДА ВОЗДУХА
H1 | 0.5 | 3JK | - ДАТЧ. ТЕМП. ОХЛ. ЖИД.
E2 | 0.5 | 3DW | СИГН. - ДАТЧ. РАСХОДА ВОЗДУХА
F2 | 0.5 | 3C | СИГН. + ДАТЧ. ТЕМП. ОХЛ. ЖИД.
G2 | 0.5 | 3B | СИГН. + ДАТЧ. ТЕМП. ВОЗДУХА
H2 | 0.5 | 3FAB | СИГН. + ТЕМП. ТОПЛИВА
J2 | 0.5 | 3EL | СИГН. + ПОТЕНЦИОМЕТРА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
K2 | 0.5 | 3LP | СИГН. + ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
L2 | 1.0 | 3GB | УПР. - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
M2 | 2.0 | 3FB1 | + СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
F3 | 0.75 | 38Y | +ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
G3 | 0.5 | 3LY | СИГН. + ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
A4 | 0.5 | 3LX | +ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
B4 | 0.5 | 3KJ | + ДАТЧ. РАСХОДА ВОЗДУХА
C4 | 0.5 | 3LZ | - ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
D4 | 0.5 | 3LN | - ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
F4 | 0.5 | 3GC | +ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
G4 | 0.5 | 3LQ | +ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
J4 | 0.5 | 3KG | УПР. - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ ПОДАЧИ ВОЗДУХА
L4 | 1.0 | 3WV | "-" ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
M4 | 1.4 | 3HI | УПР. - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА