118

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 118
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DE ROUES
EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP

1 | 4.0 | MAH | MASSE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DES ROUES
2 | 4.0 | BP8 | + BATTERIE PROTEGE > MOTEUR ANTI BLOCAGE DES ROUES
3 | 2.5 | BP14 | + BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES
4 | 2.5 | MAH | MASSE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DES ROUES
5 | 0.5 | 4C | SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
6 | 0.5 | 4H | +CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
8 | 0.5 | 4T | +CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
9 | 0.5 | 4N | +CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
10 | 0.5 | 4M | SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT
11 | 0.75 | HK | SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
15 | 0.5 | 4DN | SIGNAL CAN BAS ANTI BLOCAGE DES ROUES
16 | 0.5 | 4E | +CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE
17 | 0.5 | 4G | SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
18 | 0.75 | SP15 | + SERVITUDE PROTEGE FUSIBLE
19 | 0.5 | 4S | SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
20 | 0.75 | 65A | COMMANDE+ FEUX STOP
23 | 0.75 | 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE
26 | 0.5 | 4DM | SIGNAL CAN HAUT ANTI BLOCAGE DES ROUES