120

| KABELSTRANG MOTOR
F4R776

#### 120
STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
ALLE TYPEN

A1 | 0.75 | 3CR | STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
E1 | 0.5 | 3LN | - LADEDRUCKGEBER
F1 | 0.5 | 3LP | SIGNAL (+) LADEDRUCKGEBER
G1 | 0.5 | 3LQ | + LADEDRUCKGEBER
L1 | 1.4 | N | ELEKTRONIKMASSE
M1 | 1.4 | N | ELEKTRONIKMASSE
A2 | 0.75 | 3CS | STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
B2 | 0.5 | TB1 | ABSCHIRMUNGSBAND KLOPFSENSOR
E2 | 0.5 | 3B | SIGNAL (+) FÜHLER ANSAUGLUFTTEMPERATUR
F2 | 0.75 | 3C | SIGNAL (+) KÜHLFLÜSSIGKEITS-TEMPERATURFÜHLER
G2 | 0.5 | 3MN | +5 VOLT POTENTIOMETER DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
H2 | 0.5 | 3LG | + SAUGROHRDRUCKFÜHLER
J2 | 0.75 | 38Y | + DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAANLAGE
K2 | 0.75 | 38U | DRUCKSCHALTER KLIMAANLAGE
M2 | 1.4 | 3FB1 | + KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS
A3 | 0.75 | 3CT | STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 3
B3 | 0.5 | 3S | SIGNAL (+) KLOPFSENSOR 1> VORNE
D3 | 0.5 | 3MQ | SIGNAL POTENTIOMETER 2 ELEKTRISCHE DROSSELKLAPPE
E3 | 0.5 | 3JQ | - ANSAUGLUFTTEMPERATUR
F3 | 0.5 | 3BG | SIGNAL MOTORDREHZAHL > IMPULSGEBER MOTORDREHZAHL/OT-GEBER
G3 | 0.5 | 3MP | SIGNAL POTENTIOMETER 1 ELEKTRISCHE DROSSELKLAPPE
H3 | 0.5 | 3F | SIGNAL SAUGROHRDRUCKFÜHLER
J3 | 0.75 | 38X | SIGNAL DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAANLAGE
M3 | 1.4 | 3AJB | STEUERUNG (+) MOTOR DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
A4 | 0.75 | 3CU | STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
B4 | 0.5 | 3DQ | - KLOPFSENSOR
D4 | 0.5 | 3AA | STEUERUNG (-) SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
E4 | 0.5 | 3BL | SIGNAL (-) MOTORDREHZAHL > IMPULSGEBER MOTORDREHZAHL/OT-GEBER
F4 | 0.75 | 3JK | - KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR
G4 | 0.5 | 3MO | STROMZUFUHR (-) BEIDER POTENTIOMETER DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
H4 | 0.5 | 3CK | - GEBER EINHEIT 2
L4 | 1.0 | 104A | STEUERUNG - ELEKTRISCHE WASSERPUMPE > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT
M4 | 1.4 | 3AJC | STEUERUNG (-) MOTOR DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE