1173

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 1173
BOÎTIER ÉLECTRIQUE COMMANDE RELAIS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EBASE/ABLAV CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

A1 | 0.5 | AP43 | + APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
B1 | 0.35 | 38JV | COMMANDE RELAIS 2 RESISTANCE CHAUFFANTE HABITACLE
A2 | 0.35 | 38JU | COMMANDE RELAIS 1 RESISTANCE CHAUFFANTE HABITACLE
B2 | 0.5 | AP43 | + APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
A3 | 5.0 | BP9 | +BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
B3 | 7.0 | BP91 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
A5 | 4.0 | 38LL | COMMANDE RESISTANCE CHAUFFAGE HABITACLE / RELAIS 1
B5 | 7.0 | 38LM | COMMANDE RESISTANCE CHAFFAGE HABITACLE / RELAIS 2