141

| KABELSTRANG BEIFAHRERTÜR VORNE
X84

#### 141
STELLMOTOR ZV BEIFAHRERSEITE
B84,S84/DG/SCTHAB B84,S84/DG/CTHAB1,CTHAB2 B84,S84/DG/EPACK

A | 0.35 | 87G | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG BEIFAHRERSEITE
B | 0.35 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
C | 0.5 | 20BD | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRERTÜREN VORNE/HINTEN
D | 0.5 | 20BK | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRERSEITE/ TÜREN HINTEN