756

| ЭЛПРОВ. ЛЕВОЙ ЗАДН. ЧАСТИ КУЗОВА
X84

#### 756
ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE B84,S84/DG/EQGPL/EBASE B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE

1 | 0.35 | 60D | +СИГНАЛА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОП. ВОДИТ.
2 | 0.35 | 60E | -СИГНАЛА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОП. ВОДИТ.
3 | 0.35 | 60AK | УПР. + ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ПОЯСНИЧНОЙ ЧАСТИ РЕМНЯ БЕЗОП. ВОДИТ.
4 | 0.35 | 60AL | УПР. - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ПОЯСНИЧНОЙ ЧАСТИ РЕМНЯ БЕЗОП. ВОДИТ.
9 | 0.35 | 60CL | "МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
10 | 0.35 | 60BP | СИГН. ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТ.
11 | 0.35 | 60DU | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕЗАСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
12 | 0.35 | 60DV | "МАССА" СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ НЕЗАСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
15 | 0.35 | 60AR | УПР. + БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСН. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ВОДИТ.
16 | 0.35 | 60AS | УПР. - БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСН. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ВОДИТ.
17 | 0.5 | 60BY | УПРАВЛ. "+ " БОКОВОЙ ШТОРКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
18 | 0.5 | 60BZ | УПРАВЛ. "-" БОКОВОЙ ШТОРКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
19 | 0.5 | 60AV | УПР. + ПРЕДНАТ. КАТУШКИ ЗАДН. РЕМНЯ БЕЗОП. СО СТ. ВОДИТ.
20 | 0.5 | 60AW | УПР. - ПРЕДНАТ. КАТУШКИ ЗАДН. РЕМНЯ БЕЗОП. СО СТ. ВОДИТ.
27 | 0.35 | 60AG | СИГН. + ПДУ НА МЕСТЕ ВОДИТ.
28 | 0.35 | 60AH | СИГН. - ПДУ НА МЕСТЕ ВОДИТ.
37 | 0.35 | 60B | +СИГНАЛА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОП. ПАССАЖИРА
38 | 0.35 | 60C | -СИГНАЛА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОП. ПАССАЖИРА
39 | 0.35 | 60AZ | "+" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ПОЯСНОЙ ВЕТВИ РЕМНЯ БЕЗОП. ПАССАЖИРА
40 | 0.35 | 60BA | "-" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ПОЯСНОЙ ВЕТВИ РЕМНЯ БЕЗОП. ПАССАЖИРА
41 | 0.5 | 60BG | УПР. + ПРЕДНАТЯЖ. КАТУШКИ ЗАДН. РЕМНЯ БЕЗОП. СО СТ. ПАССАЖИРА
42 | 0.5 | 60BH | УПР. - ПРЕДНАТЯЖ. КАТУШКИ ЗАДН. РЕМНЯ БЕЗОП. СО СТОР. ПАССАЖИРА
43 | 0.35 | 60BB | УПР. + БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПАССАЖИРА
44 | 0.35 | 60BC | УПР. - БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПАССАЖИРА
45 | 0.5 | 60CA | УПРАВЛ. "+ " БОКОВОЙ ШТОРКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
46 | 0.5 | 60CB | УПРАВЛ. "-" БОКОВОЙ ШТОРКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
61 | 0.35 | 60AF | СИГН. + ПДУ НА МЕСТЕ ПАССАЖИРА
62 | 0.35 | 60AJ | СИГН. - ПДУ НА МЕСТЕ ПЕР. ПАССАЖИРА
29 | 0.5 | 60AX | УПР. + ЛЕВОЙ ЗАДН. БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП.
30 | 0.5 | 60AY | УПР. + БОКОВОЙ ЗАДН. ПОД. БЕЗОП. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРУДН. КЛЕТКИ СО СТОР. ВОДИТ.
57 | 0.5 | 60BK | УПР. + БОКОВОЙ ЗАДН. ПОД. БЕЗОП. ДЛЯ ЗАЩ. ГРУДН. КЛЕТКИ СО СТОР. ПАССАЖИРА
58 | 0.5 | 60BL | УПР. - БОКОВОЙ ЗАДН. ПОДУШКИ БЕЗОП. СО СТ. ПАССАЖИРА