R4

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R4
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE PASSAGER
X84 B84,S84/DD/SUPCPE

6 | 1.0 | 34G | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
7 | 1.0 | 34H | SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE
8 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
11 | 1.4 | 22C | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
12 | 1.4 | 22D | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
39 | 3.0 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
40 | 0.5 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES
41 | 0.5 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
42 | 0.35 | 87G | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN PASSAGER
43 | 0.5 | 20BC | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTE CONDUCTEUR / TRAPPE A CARBURANT
44 | 0.5 | 20X | COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION AVANT