R4

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R4
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE PASSAGER
X84 B84,S84/DG/EPACK X84 B84,S84/DG/EPACKP

2 | 0.35 | BPT2 | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISE ECLAIRAGE
3 | 0.35 | 13AC | COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE CAVE
4 | 0.35 | 47C | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
5 | 0.35 | 47D | SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
6 | 1.0 | 34E | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
7 | 1.0 | 34F | SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
8 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
9 | 0.35 | 22A | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER
9 | 0.5 | 22A | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE PASSAGER
10 | 0.35 | 22B | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER
10 | 0.5 | 22B | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE PASSAGER
11 | 0.35 | 22C | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
12 | 0.35 | 22D | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
18 | 2.0 | BP70 | + BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE LEVE-VITRE AVANT IMPULSIONNEL PASSAGER
22 | 0.35 | 40B | COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
23 | 0.35 | 40D | COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
24 | 0.35 | 40E | COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
25 | 0.35 | 40X | COMMANDE DEPLOIEMENT RETROVISEURS
26 | 0.35 | 40W | COMMANDE RABATTEMENT RETROVISEURS
28 | 0.35 | 15RP | COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
29 | 0.5 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT
39 | 3.0 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
40 | 0.5 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES
41 | 0.5 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
42 | 0.35 | 87G | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN PASSAGER
33 | 0.5 | 26P | + CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES
34 | 0.35 | 26AQ | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTES LATERALES PASSAGER VEHICULE SANS CLE
35 | 0.5 | 26Q | SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES LATERALES PASSAGER
37 | 0.35 | 26AC | SIGNAL A ANTENNE EXTERIEUR VEHICULE SANS CLE PORTE AVANT PASSAGER
38 | 0.35 | 26AD | SIGNAL 2 ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURE PORTE AVANT DROITE