120

| KABELSTRANG MOTOR
K9K728,K9K729

#### 120
STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
K9K728/CHAUFO/SANFLT K9K728/CA,CAREG/SANFLT K9K728/CHAUFO/FLTDIE

F1 | 0.5 | 3AA | STEUERUNG (-) SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
F2 | 0.5 | 3FF | STEUERUNG (-) GLÜHSTEUERGERÄT
G2 | 2.0 | 3FB1 | + KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS
H2 | 2.0 | 3FB1 | + KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS
D3 | 0.5 | 3FY | DIAGNOSESIGNAL GLÜHSTEUERGERÄT
C3 | 0.75 | 38X | SIGNAL DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAANLAGE
G3 | 0.75 | 38U | DRUCKSCHALTER KLIMAANLAGE
C4 | 0.75 | 38Y | + DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAANLAGE
A2 | 0.75 | 3WU | - FÜHLER "WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF"
B3 | 0.5 | 3WT | SIGNAL FÜHLER "WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF"
A3 | 0.75 | 3MT | DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS L MOTOR
A4 | 0.75 | 3MS | DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS H MOTOR