645

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DG

#### 645
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

2 | 0.22 | 141H | СИГНАЛ СТРОКИ 5 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
3 | 0.35 | 47C | СИГН. + ДАТЧ. НАРУЖНОЙ ТЕМП.
4 | 0.22 | 141D | СИГНАЛ СТРОКИ 3 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
5 | 0.22 | 141N | СИГНАЛ СТОЛБЦА 4 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
6 | 0.5 | CANH | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN H
7 | 0.5 | 21K | СИГН. ПОСЛ. ВКЛ. СТКЛПОД. И ЛЮКА КР. С ЭЛ.ПР.С ФУНКЦ. ПРОТИВОЗАЩ.
8 | 0.5 | 133B | СИГН. CAN H ЩИТКА ПРИБОРОВ > ЭБУ
9 | 0.22 | 141K | СИГНАЛ СТОЛБЦА 1 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
10 | 0.35 | 26AZ | СИГНАЛ CAN H ЭЛЕКТРОЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ КЛЮЧА
11 | 0.22 | 141G | СИГНАЛ СТРОКИ 4 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
12 | 0.22 | 141C | СИГНАЛ СТРОКИ 2 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
13 | 0.35 | 47D | СИГН. 0 В ДАТЧ. НАРУЖНОЙ ТЕМП.
14 | 0.22 | 141B | СИГНАЛ СТРОКИ 1 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
15 | 0.22 | 141L | СИГНАЛ МАТРИЦЫ С 2 СТОЛБЦАМИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
16 | 0.5 | CANL | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN L
17 | 0.22 | 141M | СИГНАЛ МАТРИЦЫ С 3 СТОЛБЦАМИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
18 | 0.5 | 133C | СИГН. CAN L ЩИТКА ПРИБОРОВ > ЭБУ
19 | 0.22 | 141P | СИГНАЛ МАТРИЦЫ С 5 СТОЛБЦАМИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
20 | 0.35 | 26BA | СИГНАЛ CAN L ЭЛЕКТРОЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ КЛЮЧА
1 | 0.35 | 14S | СИГН. ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ ДАТЧ. ДОЖДЯ