R3

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R3
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/FAHRERTÜR
X84 DD/SUPCPE

6 | 1.0 | 34E | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
7 | 1.0 | 34F | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
8 | 0.5 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
11 | 1.4 | 22C | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER VORNE
12 | 1.4 | 22D | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER VORNE
18 | 2.0 | BP55 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG FENSTERHEBER MIT IMPULSFUNKTION FAHRERSEITE
29 | 0.5 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
30 | 0.35 | 47C | SIGNAL (+) FÜHLER AUSSENTEMPERATUR
31 | 0.35 | 47D | SIGNAL (0 VOLT) FÜHLER AUSSENTEMPERATUR
39 | 2.0 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
40 | 0.5 | 20X | STEUERUNG MOTOR SPEZIAL-VERRIEGELUNG VORNE
41 | 0.35 | 87H | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERSEITE
42 | 0.5 | 20BC | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRERTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
42 | 0.5 | 20BC | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRERTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
43 | 0.5 | 20BH | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERTÜR/
44 | 1.4 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
46 | 1.4 | AP30 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE