R339

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R339
PAVILLON / TOIT OUVRANT
TOELEC/TOELEF -

2 | 0.35 | XXXX | LIAISON VIDE
3 | 0.35 | 52G | COMMANDE DIGITALE BIT 1
4 | 0.35 | 52J | COMMANDE DIGITALE BIT 3
5 | 0.35 | 52H | COMMANDE DIGITALE BIT 2
6 | 0.35 | 52D | MASSE COMMANDE DIGITALE
7 | 0.35 | 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE
8 | 0.35 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT
9 | 2.0 | BP93 | + BATTERIE PROTEGE TOIT OUVRANT
10 | 2.0 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE