261

| ZWISCHENKABELSTRANG RADIO-DISPLAY/MULTIMEDIA
DG

#### 261
RADIO
RAD04/SSNAV

1 | 0.35 | 47F | SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
3 | 0.35 | 107D | SIGNAL FUNKTELEFON: AUSSCHALTEN RADIO
4 | 1.0 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
5 | 0.35 | 34AM | + ANTENNENVERSTÄRKER
7 | 1.0 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
8 | 3.0 | MAW | ELEKTRONIKMASSE RADIO RADKASTEN HINTEN RECHTS
9 | 1.0 | 34D | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
10 | 1.0 | 34C | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
11 | 1.4 | 34E | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
12 | 1.4 | 34F | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
13 | 1.4 | 34G | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
14 | 1.4 | 34H | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
15 | 1.0 | 34A | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
16 | 1.0 | 34B | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS