134

| CABLAGE PORTE CONDUCTEUR
X84

#### 134
COMMANDE RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE
B84,S84/DG/EPACK

A1 | 0.35 | 40A | COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR CONDUCTEUR
B1 | 0.35 | 40D | COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
A2 | 0.5 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER
B2 | 0.35 | 40B | COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
A3 | 0.35 | 40C | COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR CONDUCTEUR
B3 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
B4 | 0.35 | 40E | COMMUN MOTEUR RETROVISEUR