R2

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R2
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/ARRIERE GAUCHE
DG EBASE/ABLAV DG EBASE/SABLAT DG CA,CAREG/SSESP

1 | 2.0 | BPR1 | + BATTERIES > RELAIS
4 | 1.4 | 3N | + POMPE CARBURANT
6 | 0.35 | 79K | COMMANDE+ RELAIS SIEGE CHAUFFANT GAUCHE
7 | 0.35 | 79L | COMMANDE+ RELAIS SIEGE CHAUFFANT DROIT
8 | 0.5 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
9 | 0.5 | LPD | + FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
10 | 0.75 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
11 | 0.75 | 65A | COMMANDE+ FEUX STOP
12 | 0.5 | 64C | COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION GAUCHE
13 | 0.5 | 64D | COMMANDE FEUX INDICATEURS DIRECTION DROIT
14 | 0.5 | H66P | COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
15 | 0.5 | 9P | COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
16 | 0.5 | 20S | ALIMENTATION AUTORISEE OUVERTURE MOTEUR HAYON
17 | 0.35 | 87A | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE GAUCHE
18 | 0.35 | 87B | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE DROIT
19 | 0.5 | 87T | SIGNAL CONTACTEUR 1 CRAN PORTE COFFRE ARRIERE
20 | 0.5 | 20BH | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTE CONDUCTEUR/ TRAPPE CARBURANT
21 | 0.5 | 20BC | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTE CONDUCTEUR / TRAPPE A CARBURANT
22 | 1.0 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES
24 | 1.0 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
27 | 0.35 | BPT | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
28 | 0.35 | 13E | COMMANDE- ECLAIRAGE PLAFONNIER > TEMPORISATEUR
29 | 1.0 | 36A | COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
30 | 0.22 | 36C | SIGNAL- CONTACTEUR ARRET FIXE ESSUIE-VITRE ARRIERE
31 | 0.5 | 4G | SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
32 | 0.5 | 4H | +CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE
33 | 0.5 | 4S | SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
34 | 0.5 | 4T | +CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT
35 | 3.0 | 15LP | COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
36 | 0.35 | 3RD | SIGNAL JAUGE GAZ PETROLE LIQUEFIE
37 | 0.35 | 3XC | - CAPTEUR PRESSION GAZ NATUREL VILLE
38 | 1.4 | 3VK | COMMANDE ELECTROVANNE RESERVOIR GAZ PETROLE LIQUEFIE
39 | 0.5 | 3YB | SIGNAL 5 VOLTS JAUGE GAZ PETROLE LIQUEFIE
40 | 1.0 | 34A | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
41 | 1.0 | 34B | SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
42 | 1.0 | 34C | SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
43 | 1.0 | 34D | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
44 | 0.35 | 34AM | + AMPLIFICATEUR ANTENNE SEPARATEUR ONDE
51 | 0.22 | 41A | SIGNAL+ JAUGE NIVEAU CARBURANT
52 | 0.22 | 41B | - NIVEAU CARBURANT
2 | 0.35 | 103A | COMMANDE POSITIONNEMENT PROJECTEURS
3 | 0.35 | CPD | + FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
23 | 0.5 | 20G | COMMANDE OUVERTURE MOTEUR HAYON
25 | 0.75 | 20BG | SIGNAL ETAT SUPER CONDAMNATION PORTES ARRIERES
26 | 1.0 | 20W | COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION ARRIERE