120

| KABELSTRANG MOTOR
K9K728,K9K729

#### 120
STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
K9K728/CHAUFO/SANFLT K9K728/CA,CAREG/SANFLT K9K728/CHAUFO/FLTDIE

A1 | 0.5 | 3KJ | + LUFTMASSENMESSER
B1 | 0.5 | 3GC | + SENSOR ABGASRÜCKFÜHRUNG
C1 | 0.5 | 3LQ | + LADEDRUCKGEBER
D1 | 0.5 | 3LX | + RAMPENDRUCKGEBER
F1 | 0.5 | 3DQ | - KLOPFSENSOR
G1 | 0.5 | 3S | SIGNAL (+) KLOPFSENSOR 1> VORNE
K1 | 0.5 | TB1 | ABSCHIRMUNGSBAND KLOPFSENSOR
A2 | 0.5 | 3DV | SIGNAL (+) LUFTMASSENMESSER
B2 | 0.5 | 3EL | SIGNAL (+) POTENTIOMETER ABGASRÜCKFÜHRUNG
C2 | 0.5 | 3LP | SIGNAL (+) LADEDRUCKGEBER
D2 | 0.5 | 3LY | SIGNAL (+) RAMPENDRUCKGEBER
E2 | 0.5 | 3CQ | SIGNAL GEBER ZYLINDER 1
F2 | 0.5 | 3BG | SIGNAL MOTORDREHZAHL > IMPULSGEBER MOTORDREHZAHL/OT-GEBER
G2 | 0.5 | 3FAB | SIGNAL (+) KRAFTSTOFFTEMPERATUR
H2 | 0.5 | 3C | SIGNAL (+) KÜHLFLÜSSIGKEITS-TEMPERATURFÜHLER
J2 | 0.5 | 3KQ | SIGNAL ANSAUGLUFTTEMPERATUR
K2 | 0.5 | 3B | SIGNAL (+) FÜHLER ANSAUGLUFTTEMPERATUR
M2 | 0.75 | 3MG | STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL LADEDRUCKREGELUNG
A3 | 0.5 | 3DW | SIGNAL (-) LUFTMASSENMESSER
B3 | 0.5 | 3JM | - EGR-MAGNETVENTIL
C3 | 0.5 | 3LN | - LADEDRUCKGEBER
D3 | 0.5 | 3LZ | - RAMPENDRUCKGEBER
E3 | 0.5 | 3PL | MASSE NOCKENWELLENSENSOREN DER ZYLINDERREIHEN A + B
F3 | 0.5 | 3BL | SIGNAL (-) MOTORDREHZAHL > IMPULSGEBER MOTORDREHZAHL/OT-GEBER
G3 | 0.5 | 3LD | - KRAFTSTOFF-TEMPERATURFÜHLER
H3 | 0.5 | 3JK | - KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR
L3 | 0.75 | 3GB | STEUERUNG (-) EGR-MAGNETVENTIL
A4 | 0.75 | 3L | + EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
B4 | 0.75 | 3KW | STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
C4 | 0.75 | 3LB | + EINSPRITZUNG ZYLINDER 3
D4 | 0.75 | 3KY | STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 3
E4 | 0.75 | 3LC | + EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
F4 | 0.75 | 3KZ | STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
G4 | 0.75 | 3LA | + EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
H4 | 0.75 | 3KX | STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
M4 | 0.75 | 3HI | STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL REGULIERUNG KRAFTSTOFFDRUCK