120

| CABLAGE MOTEUR
F9Q800,F9Q808

#### 120
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
F9Q800/SANFLT F9Q808 F9Q800/FLTDIE

A1 | 0.5 | 3FJ | - CAPTEUR CALCULATEUR ELECTRONIQUE INJECTION
B1 | 0.75 | 3BG | SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
C1 | 0.75 | 3BL | SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
D1 | 0.5 | 3CQ | SIGNAL CAPTEUR CYLINDRE 1
E1 | 0.5 | 3AA | COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
F1 | 0.75 | 38X | SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
G1 | 0.5 | 3DV | SIGNAL+ DEBITMETRE AIR
H1 | 0.5 | 3JK | - TEMPERATURE EAU
E2 | 0.5 | 3DW | SIGNAL- DEBITMETRE AIR
F2 | 0.5 | 3C | SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
G2 | 0.5 | 3B | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
H2 | 0.5 | 3FAB | SIGNAL+ TEMPERATURE CARBURANT
J2 | 0.5 | 3EL | SIGNAL+ POTENTIOMETRE RECYCLAGE DES GAZ
K2 | 0.5 | 3LP | SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
L2 | 1.0 | 3GB | COMMANDE- ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
M2 | 2.0 | 3FB1 | + INJECTION > RELAIS PROTECTION
F3 | 0.75 | 38Y | +CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
G3 | 0.5 | 3LY | SIGNAL+ CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
A4 | 0.5 | 3LX | +CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
B4 | 0.5 | 3KJ | + DEBIMETRE AIR
C4 | 0.5 | 3LZ | - CAPTEUR PRESSION CARBURANT RAIL
D4 | 0.5 | 3LN | - CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
F4 | 0.5 | 3GC | +CAPTEUR RECYCLAGE DES GAZ
G4 | 0.5 | 3LQ | +CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION
J4 | 0.5 | 3KG | COMMANDE- ELECTROVANNE VOLET ADMISSION
L4 | 1.0 | 3WV | - DEBIMETRE
M4 | 1.4 | 3HI | COMMANDE- ELECTROVANNE REGULATION PRESSION CARBURANT