134

| KABELSTRANG FAHRERTÜR
X84

#### 134
SCHALTEREINHEIT AUSSENSPIEGEL
B84,S84/DG/EPACK

A1 | 0.35 | 40A | STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
B1 | 0.35 | 40D | STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
A2 | 0.5 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
B2 | 0.35 | 40B | STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
A3 | 0.35 | 40C | STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
B3 | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
B4 | 0.35 | 40E | GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL