1337

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DG

#### 1337
SCHUTZ UND SCHALTEINHEIT
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT

1 | 1.0 | 14L | STEUERUNG (+) HOHE WISCHGESCHWINDIGKEIT VORNE INTERVALLSCHALTER
2 | 0.5 | 14K | STEUERUNG (+) NIEDRIGE WISCHGESCHWINDIGKEIT VORNE INTERVALLSCHALTER
3 | 1.4 | NAM | ELEKTRONIKMASSE OBERER QUERTRÄGER LINKS
4 | 0.5 | CPD | + ABBLENDLICHT ABGESICHERT RECHTS
5 | 1.4 | 3N | +KRAFTSTOFFPUMPE
6 | 1.0 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
7 | 1.0 | LPD | + STANDLICHT RECHTS ABGESICHERT
8 | 1.4 | APCB | GESCHALTETES PLUS ABGES./ SICHERUNG LENKSÄULENVERR. SCHALTER IN RUHEPOS. GESCHL.
9 | 0.5 | H66P | STEUERUNG (+) RÜCKFAHRSCHEINWERFER
10 | 0.35 | AP44 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT SICHERUNG STEUERGERÄT ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
10 | 0.35 | AP44 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT SICHERUNG STEUERGERÄT ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
11 | 2.0 | AP43 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT