R4

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R4
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE PASSAGER
DG EBASE/ABLAV DG EBASE/SABLAT

1 | 1.4 | 22D | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
2 | 0.5 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES
3 | 0.5 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
4 | 0.22 | 87G | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN PASSAGER
6 | 1.0 | 34E | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
7 | 1.0 | 34F | SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
8 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
11 | 2.5 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
18 | 0.35 | 47C | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
19 | 0.35 | 47D | SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
20 | 1.4 | 22C | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT