118

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DG

#### 118
STEUERGERÄT ABS
EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP

1 | 4.0 | MAH | ELEKTRONIKMASSE ANTIBLOCKIERSYSTEM
2 | 4.0 | BP8 | DAUERSTROM ABGESICHERT > HYDRAULIKAGGREGAT ABS
3 | 2.5 | BP14 | DAUERSTROM ABGESICHERT > ANTIBLOCKIERSYSTEM
4 | 2.5 | MAH | ELEKTRONIKMASSE ANTIBLOCKIERSYSTEM
5 | 0.5 | 4C | SIGNAL RADDREHZAHLGEBER VORNE LINKS
6 | 0.5 | 4H | + RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
8 | 0.5 | 4T | + RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
9 | 0.5 | 4N | + RADDREHZAHLGEBER VORNE RECHTS
10 | 0.5 | 4M | SIGNAL RADDREHZAHLGEBER VORNE RECHTS
11 | 0.75 | HK | DIAGNOSESIGNAL K
15 | 0.5 | 4DN | SIGNAL CAN L ANTIBLOCKIERSYSTEM
16 | 0.5 | 4E | + RADDREHZAHLGEBER VORNE LINKS
17 | 0.5 | 4G | SIGNAL RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
18 | 0.75 | SP15 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT SICHERUNG
19 | 0.5 | 4S | SIGNAL RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
20 | 0.75 | 65A | STEUERUNG (+) BREMSLICHT
23 | 0.75 | 47F | SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
26 | 0.5 | 4DM | SIGNAL CAN H ANTIBLOCKIERSYSTEM