662

| ZWISCHENKABELSTRANG RADIO-DISPLAY/MULTIMEDIA
DG

#### 662
STEUERGERÄT NAVIGATIONSSYSTEM
RAD03/NINAV3

1 | 0.5 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
3 | 0.35 | 46AZ | AUDIO-SIGNAL (+) NAVIGATIONSSYSTEM
6 | 0.35 | 46AD | STEUERUNG EIN/AUSSCHALTER NAVIGATIONSSYSTEM
7 | 0.22 | 46BL | SIGNAL BRÜCKE H NAVIGATIONSSYSTEM
8 | 0.22 | 46BL | SIGNAL BRÜCKE H NAVIGATIONSSYSTEM
9 | 0.35 | 46BB | FUNKTIONSSPEZIFISCHES CAN-SIGNAL NAVIGATIONSSYST. 1
10 | 0.5 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
12 | 0.35 | 46BA | AUDIO-SIGNAL (-) NAVIGATIONSSYSTEM
15 | 0.35 | 47F | SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
16 | 0.22 | 46BM | SIGNAL BRÜCKE L NAVIGATIONSSYSTEM
17 | 0.22 | 46BM | SIGNAL BRÜCKE L NAVIGATIONSSYSTEM
18 | 0.35 | 46BC | FUNKTIONSSPEZIFISCHES CAN-SIGNAL NAVIGATIONSSYSTEM