R339

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R339
DACH / SCHIEBEDACH
TOELEC/TOELEF -

2 | 0.35 | XXXX | FREIE VERBINDUNG
3 | 0.35 | 52G | DIGITALE STEUERUNG BIT 1
4 | 0.35 | 52J | DIGITALE STEUERUNG BIT 3
5 | 0.35 | 52H | DIGITALE STEUERUNG BIT 2
6 | 0.35 | 52D | MASSE DIGITALE STEUERUNG
7 | 0.35 | 47F | SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
8 | 0.35 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
9 | 2.0 | BP93 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SCHIEBEDACH
10 | 2.0 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS