R34

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R34
RACCORDEMENT MOTEUR/PLANCHE DE BORD
F4R770,F4R771 BVA4/TLMEXI F4R770,F4R771 BVA4/SSTLMEXI K4M760

1 | 0.75 | HK | SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
2 | 0.75 | 5DU | COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE
3 | 0.75 | 5H | COMMANDE CONTACTEUR IMPUSIONNEL N+1
4 | 0.75 | 5FM | COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT INFERIEUR
5 | 0.75 | 5A | SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
6 | 0.75 | 5CQ | SIGNAL AFFICHEUR BOITE VITESSES AUTOMATIQUE