R34

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R34
RACCORDEMENT MOTEUR/PLANCHE DE BORD
DG EBASE/ABLAV DG CA,CAREG/SSESP DG CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.35 | HK | SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
2 | 0.35 | 5DU | COMMANDE- VERROUILLAGE LEVIER VITESSE
3 | 0.35 | 5H | COMMANDE CONTACTEUR IMPUSIONNEL N+1
4 | 0.35 | 5FM | COMMANDE CONTACTEUR MULTIFONCTION IMPULSIONNEL CONTACT INFERIEUR
5 | 0.35 | 5A | SIGNAL+ CONTACTEUR PEDALE FREIN
6 | 0.35 | 5CQ | SIGNAL AFFICHEUR BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
7 | 0.35 | 3RC | SIGNAL MARCHE ARRET GAZ PETROLE LIQUEFIE
8 | 0.35 | 3RD | SIGNAL JAUGE GAZ PETROLE LIQUEFIE
9 | 1.4 | 3VK | COMMANDE ELECTROVANNE RESERVOIR GAZ PETROLE LIQUEFIE
10 | 0.35 | 3XC | - CAPTEUR PRESSION GAZ NATUREL VILLE